|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

Handauslösertaster HAT 02 für Feststellvorrichtungen

zur Montage in trockenen Räumen,

zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen

gemäß den DIBt-Richtlinien.

Montage: Auf- / Unterputz

 Kontaktart: Öffner

 Schaltspannung: Max. 30 V DC

 Schaltstrom: Max. 1 A

 Schutzart: IP 20

 Hinweis: Bei Anwendungen mit Leitungsüberwachung nach

EN 14637 (z.B. bei ECO FSA III) muss das Abschlussmodul AM 142

mitbestellt werden.