|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 180

Objekt-Doppelzylinder-Einsteckschloss Dieses Schloss enthält für beide Profilzylinder eine Wechselfunktion, sodass die Tür über den Zylinder vollständig geöffnet werden kann.

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

Schloss-Klasse 3

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt

mit Späneschutzbuchsen

Falle und Riegel aus Edelstahl

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Dornmaß:

60 mm / 100 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

( ) auf Anfrage eckig