|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 94 F

Gesichertes Falztreibriegelschloss

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

geprüft und güteüberwacht durch das

MPA Dortmund

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Bedienhebel rückfedernd

Stulp: Edelstahl Rostfrei

DIN-Richtung:

DIN Links / DIN rechts verwendbar

Dornmaß:

( ) 30 mm

( ) 35 mm

( ) 40 mm

( ) 45 mm

( ) 55 mm

( ) 65 mm

Stangenführung STF 25 mm

Stulpmaße:

( ) 18 x 235 mm rund (Sonderanfertigung)

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

Zubehör:

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Verriegelungsstange unten

( ) Schaltschloss

( ) Schließblech oben

( ) Bodenschließmulde