|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 94

Gesichertes Treibriegelschloss Panik-Gegenkasten für zweiflügelige Feuerschutztüren passend zum Schloss GBS 93

Feuerschutz geeignet

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18250; EN 12209;

EN 179; EN 1125

geprüft und güteüberwacht durch das

MPA Dortmund

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt mit Späneschutzbuchsen

Riegelschieber 4mm rückfedernd

Stulp: Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 9 mm

DIN-Richtung:

( ) DIN Links

( ) DIN rechts

Dornmaß:

( ) 65 mm Stangenführung: STF 32, 42 mm

( ) 80 mm Stangenführung: STF 47, 57 mm

( ) 100 mm

( ) 125 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

( ) Flachstulp

( ) Winkelstulp

( ) Lappenstulp

Variante:

( ) mit Vollpanik

( ) ohne Panikauslösung

( ) Verriegelung automatisch

( ) Verriegelung manuel

Zubehör:

( ) Verriegelungsstange oben

( ) Verriegelungsstange unten

( ) Schaltschloss

( ) Schließblech oben

( ) Bodenschließmulde