|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pos.-Nr.** | **Menge / Einheit** | **Einheitspreis** | **Gesamtbetrag** |
|  |  |  |  |
| 1.1 | … St | … € | … € |

ECO GBS 108 (81 RI)

Objekt-Riegel-Einsteckschloss ohne Falle

für Holz- oder Stahlblechtüren (Vollblatt)

Geprüft und Zugelassen nach DIN 18251; EN 12209

Schloss-Klasse 5

Schlosskasten Stahlverzinkt, geschlossen, dreifach befestigt

mit Späneschutzbuchsen

Riegel verzinkt, Riegel zweitourig

Stulp:

( ) Edelstahl Rostfrei

Nuss-Ausführung: 8 mm

DIN-Richtung:

DIN Links / DIN rechts verwendbar

Schließarten:

( ) PZ-72 (Wechsel)

( ) RZ 74 (Wechsel)

Dornmaß:

( ) 65 mm

Stulpmaße:

( ) 20 x 235 mm rund

( ) 24 x 235 mm rund

( ) auf Anfrage eckig

Klassifizierungsschlüssel:

3 I M I 6 I 0 I 0 I D I 6 I B I C I 2 I 0