1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO Panikdruckstangensystem Touchbar EPN 2000 II PR**

für einflügelige Profiltüren,geprüft nach EN 1125, EN 1634,
geeignet zum Einsatz an Rauchschutz und Feuerschutz-Türen gemäß Prüfung,
Teleskopbedienung mit seitlichen Führungskappen aus stabilem Edelstahl.

Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe 80 mm.

Extra stabile Ausführung für extreme Belastungen (Vandalismussicher)

DIN Links und DIN Rechts einsetzbar bis Flügelbreite 1300mm

Oberfläche:

( ) Edelstahl Rostfrei, matt

( ) Aluminium F1 beschichtet

Variante:

( ) Aufschraubbar

( ) Durchschraubbar (mit Gegenbeschlag)

geprüftes Panikschloss System ECO GBS 92-PZ-W 92 mm,

komplett verzinkt, Stulp Edelstahl, rostfrei, Falle und Riegel vernickelt

( ) EPN 2000 II - GBS 96-B Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 2000 II - GBS 96-D Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 2000 II - GBS 96-E Panikfunktion E (Wechsel)

1.2. ….. St …….. € …….. €

**ECO Panikdruckstangensystem Touchbar EPN 2000 II PR**

für zweiflüglige Profiltüren**,** geprüft nach EN 1125, EN 1634,
geeignet zum Einsatz an Rauchschutz und Feuerschutz-Türen gemäß Prüfung,
Teleskopbedienung mit seitlichen Führungskappen aus stabilem Edelstahl.

Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe 80 mm.

Extra stabile Ausführung für extreme Belastungen (Vandalismussicher)

DIN Links und DIN Rechts einsetzbar bis Flügelbreite 1300mm

Oberfläche:

( ) Edelstahl Rostfrei

( ) Aluminium F1 beschichtet

Variante:

( ) Aufschraubbar

( ) Durchschraubbar (mit Gegenbeschlag)

geprüftes Panikschloss System ECO Typ GBS 97 PZ-W 92 mm,

und Panikgegenkasten GBS 98.

komplett verzinkt, Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt

( ) EPN 2000 II - GBS 97-B GF/ GBS 98 SF Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 2000 II - GBS 97-D GF/ GBS 98 SF Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 2000 II - GBS 97-E GF/ GBS 98 SF Panikfunktion D (Durchgang)