1.1 ….. St …….. € …….. €

**ECO Panikstangensystem EPN 900 IV Pushbar, PR**

für einflügelige Profiltüren,geprüft nach EN 1125, EN 1634, EN 1191
geeignet zum Einsatz an Rauchschutz und Feuerschutz-Türen gemäß Prüfung,
Ergonomisch, nach innen geformte Hebel, besonders geeignet für elektronische Schließzylinder und kurze PZ-Abstände.

Stabile Panikstange mit ovalem Griffrohr 30 x 15 mm,

Formschlüssige Verbindung der Panikstange mit dem Hebelarm.

DIN Links und DIN Rechts einsetzbar bis Flügelbreite 1300mm.

Oberfläche:

( ) Edelstahl rostfrei, matt satiniert

( ) Silber Aluminium F1 beschichtet

( ) Schwarz / Rot beschichtet

geprüftes Panikschloss System ECO (PZ-W 72 mm)

komplett verzinkt, Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt,

( ) EPN 900 IV - GBS 96-B - Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 900 IV - GBS 96-D - Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 900 IV - GBS 96-E - Panikfunktion E (Wechsel)

1.2. ….. St …….. € …….. €

**ECO Panikstangensystem EPN 900 IV Pushbar PR**

für zweiflügelige Profiltüren,geprüft nach EN 1125, EN 1634, EN 1191
geeignet zum Einsatz an Rauchschutz und Feuerschutz-Türen gemäß Prüfung,
Ergonomisch, nach innen geformte Hebel, besonders geeignet für elektronische Schließzylinder und kurze PZ-Abstände..

Stabile Panikstange mit ovalem Griffrohr 30 x 15 mm,

Formschlüssige Verbindung der Panikstange mit dem Hebelarm.

DIN Links und DIN Rechts einsetzbar bis Flügelbreite 1300mm.

Oberfläche

( ) Edelstahl rostfrei, matt satiniert

( ) Silber Aluminium F1 beschichtet

( ) Schwarz / Rot beschichtet

geprüftes Panikschloss System ECO (PZ-W 92 mm)

komplett verzinkt, Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt,

( ) EPN 900 IV - GBS 97-B GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion B (Umschaltung)

( ) EPN 900 IV - GBS 97-D GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion D (Durchgang)

( ) EPN 900 IV - GBS 97-E GF/ GBS 98 SF - Panikfunktion E (Wechsel)