1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO GBS 39 Einsteck-Zimmertürschloss (Schweizer Abmessungen),

mit geschlossenem Kasten für den Schweizer Markt.

Stulp verzinkt, rund, Riegel Stahl verzinkt, eintourig.

Stulp: 18 x 230 mm / falz mit Dornmaß 60 mm.

Nuss: Vierkantklemmnuss 8 mm.

Schließart: ( ) PZ-W 78 mm

 ( ) RZ -78 mm

 ( ) BB -78 mm